## Standard-Bremsenbauteile #### Vorderrad-Bremsbeläge überprüfen und Bremsklötze auswechseln (Fortsetzung) | 19-3 |

Bremsklotzhalter (A) ausbauen. Sattel gründlich reinigen; eventuell vorhandenen Rost entfernen und den Sattel auf Risse und Sprünge überprüfen. Bremsscheibe auf Beschädigung und Risse überprüfen. Die Bremsklotzhalter an ihren Auflageflächen gegen den Bremssattelhalter mit Dow Corning Molykote M77 schmieren. Bremsklotzhalter einbauen. Überschüssiges Fett von den Haltern abwischen. Verschmutzte Bremsscheiben und -beläge verringern die Bremswirkung. Bremsscheiben und -beläge daher immer von Fett freihalten. |  | Fett vom Typ Dow Corning Molykote M77 auf beide Seiten der Beilegbleche (A), die Rückseite der Bremsklötze (B) und die anderen durch Pfeile markierten Stellen auftragen. Überschüssiges Fett von deb Beilegblechen entfernen. Verschmutzte Bremsscheiben und -beläge verringern die Bremswirkung. Bremsscheiben und -beläge daher immer von Fett freihalten. Bremsklötze und Beilegbleche ordnungsgemäß einbauen. Bremsklötze mit den Verschleißanzeigern (C) zur Innenseite hin montieren. Wenn gelaufene Bremsklötze wiederverwendet werden, diese immer am ursprünglichen Einbauort montieren, um eine vorübergehende Beeinträchtigung der Bremswirkung zu verhindern. a a a