## Lack an Kunststoffteilen #### Auftragen des Decklacks | 6-18 |

Abkleben Den Bereich rund um den Lackschaden weitflächig abkleben, um Überspritzen auszuschließen.
Abklebeband und Papier verwenden.
Aufsprühen des Decklacks/Klarlacks 2~3 Doppelschichten aufsprühen, bis die Zwischenschicht ganz abgedeckt ist. ZUR BEACHTUNG: Nicht eine einzige dicke Schicht aufsprühen. Stattdessen mehrere dünne Schichten auftragen.
Einen 2-Komponenten-Polyester-Urethan-Decklack und eine Spritzpistole verwenden. Dem Decklack im korrekten Verhältnis Additiv und Lösungsmittel beigeben. Die Anweisungen des Herstellers des Decklacks befolgen.
Nach dem Aufsprühen den Decklack 5~10 Minuten lang an der Luft trocknen lassen, bevor der Klarlack aufgesprüht wird. Trocknen ZUR BEACHTUNG: Darauf achten, daß der Stoßfänger während des Trockenvorgangs nicht durch die Wärmeleuchte verformt wird. Den Klarlack nach dem Aufsprühen 5~10 Minuten lang an der Luft trocknen lassen, bevor er mit Infrarot-Lampen oder einem anderen Industrietrockner ofengetrocknet wird. Polieren/Schwabbeln Sicherstellen, daß der Klarlack ganz ausgehärtet ist. Naß schleifen, um Unebenheiten zu entfernen.
Einen flexiblen Klotz, Seife und 2000er Schleifpapier verwenden.
|  | Mit einem Schwabbelgerät und Poliermittel etwaige durch das Schleifpapier entstandene Poliermarken entfernen.
Einen Schwabbelschwamm, Schwabbelwolle und Poliermittel verwenden.

Das Schwabbeln abschließen:

Mit 2000er Schleifpapier und Seifenlauge naß schleifen. Feuchtigkeit mit Druckluft entfernen. Mit feinem und sehr feinem Poliermittel schlichten. Nicht mit einem Elektropolierer polieren. ZUR BEACHTUNG: Leicht polieren. Den geschlichteten Bereich an einem Winkel prüfen und sicherstellen, daß keine Poliermarkierungen vorhanden sind. Mit ultrafeinem Poliermittel und einem Schwabbelschwamm polieren. Den geschlichteten Bereich wachsen.