## Armaturentafel #### Einbau/Ausbau der Armaturentafel (Fortsetzung) | 20-84 |

13. Beifahrerseite: Unter der Armaturentafel den ECM/PCM-Stecker (A), den Stecker des EPS-Zusatzkabelbaums (B), die Stecker des Beifahrertürkabelbaums (C), den Stecker der Seitenblinkleuchte (D) (bei einigen Modellen) und das Antennenkabel (E) (LHD) abziehen. LHD: RHD: Alle Clips von den Kabelbäumen und Steckern lösen. |  | Von der Außenseite der Fahrertür her die Kappen (A) abnehmen, dann die Schrauben (B, C, D) herausdrehen und die Armaturentafel (E) anheben, um sie aus den Führungsstiften (F, G) und Haken (H) zu lösen. Abgebildet ist LHD, gleiches gilt sinngemäß auch für RHD.
    Lage der Befestigungen
    B : Schraube, 3 | C : Schraube, 2 | D : Schraube, 2
Die Armaturentafel vorsichtig durch die Türöffnung ausbauen. Der Einbau der Armaturentafel erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Darauf achten, daß die Armaturentafel korrekt auf den Führungsstiften aufliegt. Vor dem Einbau flüssige Gewindesicherung auf die Befestigungsschrauben der Armaturentafel im mittleren Bereich auftragen. Vor dem Anziehen der Schrauben sicherstellen, daß die Kabelbäume nicht eingeklemmt sind. Darauf achten, daß die Stecker korrekt eingesteckt sind und daß die Antennenleitung und der Luftschlauch (Klimaautomatik) korrekt angeschlossen ist. Bei Vorhandensein eines Airbags das negative Kabel wieder an die Batterie anschließen. Falls ein Radio vorhanden ist, den Diebstahlsicherungscode eingeben und die voreingestellten Radiosender des Kunden wieder eingeben.