## Innenleuchten #### Test/Auswechseln der Leseleuchten - Ohne Schiebedach | 22-138 | ## Test/Auswechseln der Deckenleuchten

2. Den Deckenleuchtenschalter ausschalten. Die Lampengläser (A) mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig abhebeln.
   Leseleuchte: | 8 W x 2
2. Die zwei Befestigungsmuttern entfernen. Den 2P-Stecker (B) vom Gehäuse (C) abziehen. In jeder Schalterposition gemäß der folgenden Tabelle auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen prüfen. Wenn beim Einbau des Leseleuchtengehäuses das Gewinde der ET-Schraube verschlissen sein sollte, muß eine speziell für diesen Zweck konzipierte übergroße ET-Schraube verwendet werden. |  | Den Deckenleuchtenschalter ausschalten. Das Lampenglas (A) mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig abhebeln.
   Deckenleuchte: | 8 W
Die zwei Befestigungsschrauben entfernen. Den 3P-Stecker (B) vom Gehäuse (C) abziehen. In jeder Schalterposition gemäß der folgenden Tabelle auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen prüfen. Wenn beim Einbau des Deckenleuchtengehäuses das Gewinde der ET-Schraube verschlissen sein sollte, muß eine speziell für diesen Zweck konzipierte übergroße ET-Schraube verwendet werden.