## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Auswechseln des Schaltzugs | 14-343 |

Das Fahrzeug anheben und sichern (siehe Seite 1-15). Das Getriebe in Position schalten. Die Mittelkonsolenverkleidung und die Mittelkonsole ausbauen (siehe Seite 20-73). Die Mutter, mit der das Schaltzugende (A) befestigt ist, abschrauben, dann das Schaltzugende von der Wählhebelbaugruppe trennen. Den Buchsenhalter (A) am Schaltzug (B) um eine Viertelumdrehung zum Wählhebel hindrehen, dann den Halter herausschieben, um den Schaltzug aus dem Schaltzughalterungssockel (C) herauszunehmen. ZUR BEACHTUNG: Zum Ausbau des Schaltzugs nicht die Schaltzugführung (D) verdrehen. |  | Den Stecker der sekundären beheizten Lambda-Sonde abziehen und die Abgasleitung (A) sowie den Wärmeschutzschild (B) entfernen. Die Schaltzugführungshalterungen (A) und die Gummitülle (B) entfernen.