## Türen #### Auswechseln der Türfensterrahmenverkleidung | 20-11 | Auswechseln der äußeren Scheibendichtungsleiste

ZUR BEACHTUNG: Die Tür dabei nicht verkratzen. Die äußere Scheibendichtungsleiste entfernen. Die Türdichtungsleiste (A) an der oberen Ecke wegziehen und die Schraube herausdrehen. Lage der Befestigungen : Schraube, 1 Die Türfensterrahmenverkleidung (B) anheben, um die Haken (C) freizulegen, dann die Verkleidung abnehmen. Der Einbau der Verkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. |  | ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Die Tür dabei nicht verkratzen. Den elektrisch verstellbaren Spiegel abnehmen (siehe Seite 20-16). Von vorne beginnend die äußere Türscheibendichtungsleiste (A) nach oben drücken, um die Clips (B) abzunehmen, dann die Dichtungsleiste vom Türfassungsprofil (C) lösen und abnehmen. Lage der Befestigungselemente B : Clip, 4 Der Einbau der Dichtungsleiste erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; alle beschädigten Clips müssen ausgetauscht werden.