## Schaltgetriebe #### Hauptwelle zusammenbauen (Fortsetzung) | 13-33 |

Den Synchronkörper 5./6. Gang (A) mit den Spezialwerkzeugen einbauen. Die Schaltmuffe 5./6. Gang einbauen. Die Synchronfeder (A) einbauen. Die Baugruppe Doppelkegelsynchronring (B) einbauen, indem die Finger (C) des Synchronrings mit den Aussparungen im Synchronkörper 5./6. Gang (D) ausgerichtet werden. Die Distanzhülse und das Nadellager einbauen. |  | Das 6. Gangrad (A) einbauen, indem die Finger (B) des Synchronrings mit den Aussparungen (C) im 6. Gangrad ausgerichtet werden. Das neue Kugellager (A) mit den Spezialwerkzeugen und einer Presse (B) montieren. a a a