## Klimaanlage #### Auswechseln des Sonnenlichtsensors | 21-152 | Test des Sonnenlichtsensors

Den Sonnenlichtsensor aus der Armaturentafel ausbauen, dann den 2P-Stecker abziehen. Dabei den Sensor und die Armaturentafel nicht beschädigen. Der Einbau des Sensors erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. |  | Die Zündung einschalten (II). Die Spannung zwischen den Klemmen bei angeschlossenem 2P-Stecker messen, wobei die (+)-Sonde an Klemme Nr. 1 und die (-)-Sonde an Klemme Nr. 2 gehalten wird. Die Spannung ändert sich bei Beleuchtung mit einem Blitzgerät oder einer fluoreszierenden Lampe nicht. Soll-Spannung: 3,6 - 3,7 V oder mehr, wenn der Sensor keinem direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. 3,6 -3,5 V oder weniger, wenn der Sensor dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist.