## Automatikgetriebe #### Fehlersuche – Sperrsystemwählhebelsperren- Schaltkreis (Fortsetzung) | 14-70 |

Die Zündung ACC(II) einschalten. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 8 des Steckers des Verriegelungs-Steuergeräts und Karosseriemasse prüfen, wenn sich der Wählhebel in einer anderen Position als befindet und wenn sich der Wählhebel in Position befindet. STECKER DES VERRIEGELUNGS-STEUERGERÄTS Wire side of female terminals Besteht Stromdurchgang in einer beliebigen Position außer und kein Stromdurchgang in Position ? JA - Auf lose Klemmen am Stecker des Verriegelungs-Steuergeräts prüfen. Falls erforderlich, ein bekanntermaßen funktionstüchtiges Verriegelungs-Steuergerät einbauen und die Prüfung erneut durchführen. NEIN - Mit Schritt 24 fortfahren. Die Zündung ausschalten. |  | Das Verriegelungsrelais (Wählhebelsperrenmagnet) ausbauen und auf Stromdurchgang zwischen folgenden Klemmen prüfen: Nr. 1 und 3 Nr. 2 und 5 Nr. 4 und Nr. 5 mit Anschluß der Batteriespannung an Klemme Nr. 1 und Nr. 3; ebenfalls prüfen, ob kein Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 2 und Nr. 5 besteht. VERRIEGELUNGSRELAIS (SCHLÜSSELVERRIEGELUNGSMAGNET) Klemmenseite der Stecker Funktioniert das Verriegelungsrelais (Wählhebelsperrenmagnet) korrekt? JA - Mit Schritt 26 fortfahren. NEIN - Das Verriegelungsrelais (Wählhebelsperrenmagnet) auswechseln.

a a a