## Zylinderkopf #### Überprüfung der Kipphebel und Wellen (Fortsetzung) | 6-19 |

Den/Die Synchronisierkolben (A) und den Steuerkolben (B) überprüfen. Von Hand drücken. Wenn er sich nicht leicht bewegt, die Kipphebelbaugruppe auswechseln. ZUR BEACHTUNG: Beim Zusammenbau des primären Kipphebels (C) den Ölkanal des Kipphebels vorsichtig mit Druckluft ausblasen. Beim Zusammenbau Öl auf die Kolben auftragen. Motor D17A2, D17A5, D17A9: |  | Jede Steuerplatte (A) und Rückholfeder (B) wie dargestellt an dem zugehörigen Nockenwellenhalter montieren (Motor D16W8).