## Startsystem #### Überholen des Anlassers (Fortsetzung) | 4-14 |

Die Freilaufkupplung entlang der Welle verschieben. Die Kupplung auswechseln, wenn sie nicht reibungslos gleitet. Die Freilaufkupplung (A) in beide Richtungen drehen. Blockiert sie in einer Richtung und dreht sie einwandfrei in die andere? Blockiert sie nicht in einer der beiden Richtungen oder blockiert sie in beiden Richtungen, die Kupplung auswechseln. Ist das Anlassersitzel (B) verschlissen oder beschädigt, die Freilaufkupplungsbaugruppe auswechseln; das Ritzel ist nicht einzeln erhältlich. Den Zustand der Schwungscheibe bzw. des Drehmomentwandler-Hohlrads überprüfen, wenn die Zähne des Anlasserritzels beschädigt sind. Der Zusammenbau des Anlassers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung. |  |