## Öffner #### Auswechseln des Motorhauben-Öffnerseilzugs | 20-125 |

ZUR BEACHTUNG:

- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.
- Karosserie und umliegende Teile nicht zerkratzen.

1. Folgende Teile ausbauen:

- Frontstoßfänger (siehe Seite 20-104)
- Innenkotflügel (siehe Seite 20-121)
- Trittblech (siehe Seite 20-64)

2. Den Motorhaubenöffnerseilzug (A) von der Haubenschloßfalle (B) abtrennen (siehe Seite 20-128) und die Schrauben (C) herausdrehen, dann den Motorhauben-Entriegelungsgriff (C) von der Karosserie abnehmen (LHD ist dargestellt, ähnliches gilt für RHD).

   Lage der Befestigungen
   C : Schraube, 2 | E : Clip | LHD, 4
   |  | RHD, 5

3. Mit einem Clipabzieher die Clips (E) lösen, dann die Gummitülle (F) aus der Karosserie nehmen und den Motorhaubenöffnerseilzug aus dem Fahrzeug nehmen. Den Seilzug nicht verbiegen.
4. Der Einbau des Seilzugs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; alle beschädigten Clips müssen ausgetauscht werden.