## Innenverkleidung #### Auswechseln des Teppichs (Fortsetzung) | 20-71 |

3. RHD: Die Clips lösen, und dann die Fußstütze (A) ausbauen.
   Lage der Befestigungen
   : Clip, 2
5. Mit einem Universalmesser den Teppich (A) unter dem Heizungsbereich (B) auf der Fahrerseite einschneiden und wie dargestellt um den Schalthebelbereich (C) und den Feststellbremsbereich (D) herumschneiden. Den Haken (E) lösen, dann den Teppich zurückschlagen. |  | Den Clip (A) entfernen, die Befestigungen (B) lösen, dann den Teppich (C) herausnehmen.
   Lage der Befestigungen
   A: Clip, 1