## Kupplung #### Auswechseln der Kupplung | 12-11 |

1. Erforderliche Spezialwerkzeuge Kupplungszentrier-Werkzeugsatz 07PAF-0020000 Hohlradhalter 07LAB-PV00100 oder 07924-PD20003 Treiber 07749-0010000 Aufsatz, 37 x 40 mm 07746-0010200 Ausbau der Druckplatte und der Kupplungsscheibe Die Höhe der Membranfederfinger mit Hilfe einer Meßuhr (A) prüfen. Wenn die Höhe die Verschleißgrenze überschreitet, Druckplatte auswechseln. Motor D16W7, D16W8:
   Sollwert (Neu): | Max. 0,6 mm
   Verschleißgrenze: | 0,8 mm
   Außer Motor D17W7, D16W8:
   Sollwert (Neu): | Max. 0,6 mm
   Verschleißgrenze: | 1,0 mm
|  | Die Spezialwerkzeuge anbringen. Zur Vermeidung von Verzug die Druckplatten-Befestigungsschrauben (A) stufenweise überkreuz herausdrehen, dann die Druckplatte (B) entfernen. Die Druckplattenfläche (A) auf Verschleiß, Risse und Verbrennungen prüfen. Die Finger der Membranfeder (B) auf Verschleiß im Ausrücklagerkontaktbereich prüfen.