## Schaltgetriebe #### Hauptwelle zusammenbauen (Fortsetzung) | 13-31 |

Spezialwerkzeuge Treiber, 40 mm I.D., 07746-0030100 Aufsatz, 30 mm I.D., 07746-0030300 HINWEIS: Für beschriebene Schritte nach Bedarf gemäß Explosionszeichnung vorgehen. Alle Teile in Lösungsmittel reinigen, trocknen und Schmiermittel auf alle Kontaktflächen außer auf die Synchronkörper 3./4. Gang und 5./6. Gang auftragen. Das Nadellager auf der Hauptwelle montieren. Die Baugruppe Doppelkegelsynchronring (A) einbauen, indem die Finger (B) des Synchronrings mit den Aussparungen im 3. Gangrad (C) ausgerichtet werden; dann die Synchronfeder (D) anbauen. Den Synchronkörper 3./4. Gang (A) einbauen, indem die Finger (B) des Synchronrings mit den Aussparungen im Synchronkörper 3./4. Gang ausgerichtet werden. |  | Den Synchronkörper 3./4. Gang (A) mit dem Spezialwerkzeug einbauen. Die Schaltmuffe 3./4. Gang (A) einbauen, indem die Sperren (B) an der Schaltmuffe 3./4. Gang und am Synchronkörper miteinander ausgerichtet werden. Nach dem Einbau die Funktion der Synchroneinrichtung 3./4. Gang prüfen. a a a