## Automatikgetriebe #### Probefahrt (Fortsetzung) | 14-112 |

Auf etwa 57 km/h beschleunigen, so daß das Getriebe im 4. Gang läuft, dann von Position in Position schalten. Das Fahrzeug muß unverzüglich durch Motorbremsung langsamer werden. In folgenden Positionen auf anormale Geräusche und Rutschen der Kupplung prüfen. Position (1. Gang) (Getriebe mit 7 Positionen) Aus dem Stillstand mit Vollgas beschleunigen. Es dürfen keine anormalen Geräusche und auch kein Rutschen der Kupplung auftreten. Bei Stellung des Wählhebels in dieser Position darf das Getriebe nicht hochschalten. Position (2. Gang) Aus dem Stillstand mit Vollgas beschleunigen. Es dürfen keine anormalen Geräusche und auch kein Rutschen der Kupplung auftreten. Bei Stellung des Wählhebels in dieser Position darf das Getriebe nicht hoch- oder herunterschalten. Position (Rückwärtsgang) Aus dem Stillstand mit Vollgas beschleunigen und auf anormale Geräusche und Rutschen der Kupplung achten. Test in Position (Parken). Das Fahrzeug an einem Gefälle (16°) parken, die Feststellbremse anziehen und in Position schalten. Die Bremse lösen; das Fahrzeug darf sich nicht bewegen. |  |