## Bauteile herkömmlicher Bremsen #### Einstellen des Druckstangenspiels des Bremskraftverstärkers (Fortsetzung) | 19-30 | ## Überprüfung des Bremskraftverstärkers

Die Länge der Druckstange (A) wie dargestellt bei abgebautem Bemskraftverstärker überprüfen. Bei falscher Länge die Druckstangen-Kontermutter (B) lösen und den Gabelkopf (C) zum Einstellen hinein- oder herausdrehen. Den Hauptbremszylinder einbauen (siehe Seite 19-18). |  | Erforderliche Spezialwerkzeuge Unterdruckmeßgerät, 07404-5790301 Druckmeßgerät, 07406-5790201 Aufsatz, 07410-5790101 Leitungsanschlußadapter, 07410-5790501 Leitungsanschlußadaptermeßgerät, 07510-6340101 Dichtheitsprüfung Das Unterdruckmeßgerät (A) zwischen Bremskraftverstärker und Rückschlagventil anschließen. Den Motor anlassen und die Motordrehzahl mit dem Gaspedal so regeln, daß das Unterdruckmeßgerät einen Wert von 40,0 – 66,7 kPa (300 – 500 mmHg) anzeigt, dann den Motor abstellen. Den Wert am Unterdruckmeßgerät ablesen. Verringert sich der Unterdruck nach 30 Sekunden um 2,7 kPa (20 mmHg) oder mehr, die folgenden Teile auf Undichtigkeit prüfen: Rückschlagventil Unterdruckschlauch, -leitung Dichtungen Bremskraftverstärker Hauptbremszylinder ZUR BEACHTUNG: Den Bremskraftverstärker nicht zerlegen. Den Bremskraftverstärker komplett als eine Baugruppe durch einen neuen ersetzen.