## Armaturentafel #### Ausbau/Einbau der Schalthebelverkleidung | 20-218 |

3. ZUR BEACHTUNG: Armaturentafel und umliegende Teile nicht verkratzen. Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Das Handschufach ausbauen (siehe Seite 20-220). M/T: Den Schalthebelknopf ausbauen. Einen Schraubenschlüssel (A), der mit einem Werkstattlappen (B) umwickelt ist, vorsichtig von der Handschuhfachöffnung her einführen und die Schalthebelverkleidung (C) von unten her hochdrücken, um die Clips (D) und Haken (E) auf der linken Seite zu lösen.
   Lage der Befestigungen
   D : Clip, 2 | E : Haken, 2
4. |  | Die Schalthebelverkleidung (A) von Hand herausziehen um die übrigen Clips (B, C) und Haken (D) zu lösen und den Stecker des Zigarettenanzünders (E) und den Stecker des Warnblinkschalters (F) abziehen, dann die Verkleidung abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   B : Clip, 1 | C : Clip, 1 | D : Haken, 3
Das Anbringen der Verkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Abnehmens; sicherstellen, daß alle Stecker korrekt angeschlossen sind.