## Motor #### Motor einbauen (Forts.) | 5-17 |

Ansaugkrümmerabdeckung anbauen. Die Batteriepole und Kabelklemmen mit Sandpapier reinigen und anschließen, dann zum Schutz gegen Korrosion Fett auftragen. Prüfen, ob sich das Getriebe leicht schalten lässt. Auf Kraftstoffundichtigkeiten prüfen. Die Zündung einschalten (II) (den Starter jedoch nicht betätigen), sodass die Kraftstoffpumpe ca. 2 Sekunden läuft und Druck im System aufbauen kann. Diesen Vorgang zwei- oder dreimal wiederholen, dann die Kraftstoffleitung überall auf Undichtigkeiten prüfen. Motor mit Motoröl befüllen (siehe Seite 8-5). Getriebe mit Getriebeöl befüllen (siehe Seite 13-4). Kühlsystem wieder mit Kühlmittel befüllen und entlüften, wobei das Heizungsventil geöffnet sein muss (siehe Seite 10-6). Leerlaufdrehzahl überprüfen (siehe Seite 11-110). Zündzeitpunkt überprüfen (siehe Seite 4-16). Radeinstellung prüfen (siehe Seite 18-3). Diebstahlsicherungscode für das Radio und dann die Voreinstellungen des Kunden für Radiosender eingeben. |  | a a a