## Türen #### Aus-/Einbau der Vordertürverkleidung | 20-7 |

4. Erforderliche Spezialwerkzeuge Innenverkleidungslösewerkzeug, Schnappertyp # A 177 oder vergleichbares, im Handel erhältliches Werkzeug Wenn möglich, die Fensterkurbel (A) durch Herausziehen des Clips (B) mit einem Drahthaken (C) entfernen. Den Innentürgriff (A) ausbauen. Dabei vorsichtig vorgehen, damit die Türabdeckung nicht verkratzt wird. Den oberen Teil der Abdeckung (B) heraushebeln, um die Haken (C, D) freizulegen, dann die Abdeckung abnehmen. Die Schrauben herausdrehen. Den Innentürgriff nach vorne halb herausziehen, um den Haken (E) freizulegen. Die Innentürgriffstange (F) abtrennen und den Stecker des Zentralverriegelungsschalters (G) (bei einigen Modellen auf der Fahrerseite) abziehen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 2
3. |  | Die Griffabdeckung (A) abnehmen. Zum Abnehmen der Beifahrertür-Griffabdeckung siehe Ausbau und Einbau der Hintertürverkleidung (siehe Seite 20-15). Mit einem mit Klebeband umwickelten flachen Schraubendreher, die Vorderkante der Abdeckung aufhebeln, um die Clips (B) freizulegen. An der Unterkante weiterhebeln, um die unteren Haken (C) freizulegen. An der Oberkante weiterhebeln, um die oberen Haken (D) freizulegen, dann den Clip (E) lösen und dabei die Abdeckung nach vorne ziehen.
   Lage der Befestigungen
   C : Haken, 7 | D : Haken, 5
4. Fahrertür: Den Stecker des Fensterheberschalters (A) (bei einigen Modellen) abziehen. Die Schrauben aus der Griffaufnahmefläche (B) herausdrehen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 2
Die Spiegelmontageabdeckung abnehmen (siehe Schritt 2 auf Seite 20-33).