## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Automatikgetriebe und A/T-Differential (Forts.) | 2-22 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand
|  |  | Drahtdurchmesser | O.D. | Ungespannte Länge | Windungen
Sekundärventilgehäuse-Federn, siehe Civic Werkstatthandbuch 2001 (siehe Seite 14-187) | 3-4 Schaltventilfeder |  | 0,9 mm | 7,6 mm | 57,0 mm | 26,8
2-3 Schaltventilfeder |  | 0,9 mm | 7,6 mm | 57,0 mm | 26,8
Auslassventilfeder, 4. Gang |  | 0,9 mm | 6,1 mm | 36,4 mm | 19,5
Steuerventilfeder, 3-4 |  | 0,7 mm | 6,6 mm | 37,5 mm | 24.6
Servogehäuse-Federn (siehe Seite 14-94) | Akkumulatorfeder, 1.Gang |  | 2,1 mm | 16,0 mm | 89,1 mm | 16,2
Akkumulatorfeder A, 4. Gang |  | 2,6 mm | 17,0 mm | 88,4 mm | 14,2
Akkumulatorfeder B, 4. Gang |  | 2,3 mm | 10,2 mm | 51,6 mm | 13,8
Akkumulatorfeder A, 3. Gang |  | 2,8 mm | 17,5 mm | 94,3 mm | 15,6
Akkumulatorfeder B, 3. Gang |  | 2,1 mm | 31,0 mm | 38,2 mm | 2,4
Akkumulatorfeder C, 2. Gang |  | 2,2 mm | 14,5 mm | 68,0 mm | 13,9
Akkumulatorfeder A, 2. Gang |  | 2,4 mm | 29,0 mm | 39,0 mm | 2.9
Überbrückungventilgehäuse-Federn, siehe Civic Werkstatthandbuch 2001 (siehe Seite 14-189) | Überbrückungs-Schaltventilfeder |  | 0,9 mm | 7,6 mm | 73,7 mm | 32,0
Überbrückungs-Taktventilfeder |  | 0,9 mm | 8,1 mm | 80,7 mm | 54,2

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
A/T-Differentialträger | I.D., Ritzelwellen-Kontaktbereich |  | 18,010-18,028 mm | -
Spiel Träger - Ritzelwelle |  | 0,023-0,057 mm | 0,1 mm
I.D., Antriebswellen-Kontaktbereich |  | 26,025-26,045 mm | -
Spiel Träger - Antriebswelle |  | 0,045-0,086 mm | 0,12 mm
Spiel Stellring - Trägerlager-Außenlaufring |  | 0-0,15 mm | Einstellen
Automatiktgetriebe-Ausgleichskegelrad | Spiel |  | 0,05-0,15 mm | -
I.D. |  | 18,042-18,066 mm | -
Spiel Ausgleichskegelrad - Ritzelwelle |  | 0,055-0,095 mm | 0,15 mm

a a a