## Sitze #### Zerlegung und Zusammenbau des Vordersitzes-Beifahrerseite | 20-232 |

Bei einigen Modellen: In diesem Bereich befinden sich SRS-Bauteile. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muß die Lage der SRS-Bauteile (siehe Seite 23-24) bekannt sein, und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen (siehe Seite 23-25) müssen befolgt werden.

ZUR BEACHTUNG:

- Die Nähte nicht aufreißen bzw. die Sitzbezüge nicht beschädigen.
- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.
- Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden.

Den Sitz wie dargestellt zerlegen.

Der Zusammenbau des Sitzes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung; dabei folgende Punkte beachten:

- Allzweckfett auf die beweglichen Teile der Sitzschiene auftragen.
- Um Faltenbildung beim Anbringen des Sitzlehnenbezugs zu vermeiden, darauf achten, daß das Material gleichmäßig über die Halterung gezogen wird.

  | SITZHEIZUNGSKABELBAUM (bei einigen Modellen) HAKEN (Fünf Stellen) HAKEN Den Sitzpolsterbezug von der Polsterrahmenfeder abnehmen. HAKEN KOPFSTÜTZE SITZLEHNE SEITENAIRBAGKABELBAUM HAKEN CLIP LEHNENVERSTELLABDECKUNG LEHNENVERSTELLKNOPF HAKEN CLIP CLIP SITZHEIZUNGSEINHEIT (bei einigen Modellen) SCHIEBEHEBEL SITZPOLSTERRAHMEN/ SITZSCHIENEN CLIP CLIP HAKEN CLIP HÄNGERFEDER (Mit Seiten-Airbag) MITTLERE ABECKUNG HAKEN OPDS-KABELBAUM