## Motorbaugruppe #### Ausbau des Motors (Fortsetzung) | 5-4 |

Den Kupplungsnehmerzylinder (A) ausbauen und die Befestigungsschraube der Kupplungsleitungshalterung (B) (M/T) herausdrehen. Den Schaltzug (A) und den Wählzug (B) (M/T) entfernen. |  | Den Schaltzug entfernen (Honda Multi Matic). Den Kraftstoffdruck ablassen, 4-Türer (siehe Seite 11-130), oder 5-Türer (siehe 11-430). Den Schlauch des EVAP-Aktivkohlefilters abziehen.