## Elektrisch verstellbare Außenspiegel #### Auswechseln des Stellantriebs des elektrisch verstellbaren Außenspiegels | 22-149 |

4-Türer: Den Halter des elektrisch verstellbaren Spiegels ausbauen (siehe Seite 20-33). Den elektrisch verstellbaren Außenspiegel entfernen (siehe Seite 20-33) und den Stecker abziehen. Die Abdeckung (A) abnehmen und die beiden Schrauben aus dem Spiegelstecker (B) herausdrehen. Die Lage der Klemmen und die Kabelfarben notieren. Den Kabelbaum mit einer Drahtschere schneiden. Die drei Befestigungsschrauben herausdrehen und das Gehäuse (A) vom Spiegelhalter (B) trennen. |  | Die drei Befestigungsschrauben herausdrehen und die Stellantriebhalterung (A) vom Spiegelgehäuse (B) trennen. Die drei Befestigungsschrauben herausdrehen und den Stellantrieb (A) von der Stellantriebhalterung (B) trennen.