## Klimaanlage #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 21-131 |

5-Türer DTC 4: Kurzschluß im Schaltkreis des Außentemperatursensors Den Außentemperatursensor ausbauen (siehe Seite 21-151). Den Außentemperatursensor testen (siehe Seite 21-151). Liegt der Widerstand innerhalb der im Graphen dargestellten Toleranz? JA - Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN - Den Außentemperatursensor auswechseln. Den Stecker B (22P) des Klimaanlagensteuergeräts abziehen. Auf Stromdurchgang zwischen der Klemme Nr. 8 des Steckers B (22P) des Klimaanlagensteuergeräts und Karosseriemasse prüfen. STECKER B (22P) DES KLIMAANLAGENSTEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Kurzschluß zur Masse in dem/den Kabel(n) zwischen Klimaanlagensteuergerät und Außentemperatursensor reparieren. NEIN - Ein bekanntermaßen funktionstüchtiges Klimaanlagensteuergerät einbauen und erneut prüfen. Wenn das Symptom/die Anzeige verschwindet, muß das ursprüngliche Klimaanlagensteuergerät ausgewechselt werden. |  | 5-Türer DTC 5: Offener Stromkreis im Schaltkreis des Sonnenlichtsensors Den 2P-Stecker des Sonnenlichtsensors abziehen. Den Stecker B (22P) des Klimaanlagensteuergeräts abziehen. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 10 des Steckers B (22P) des Klimaanlagensteuergeräts und Klemme Nr. 1 des 2P-Steckers des Sonnenlichtsensors prüfen. STECKER B (22P) DES KLIMAANLAGENSTEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen 2P-STECKER DES SONNENLICHTSENSORS Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Mit Schritt 4 fortfahren. NEIN - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen Klimaanlagensteuergerät und Sonnenlichtsensor reparieren. Den Stecker A (14P) des Klimaanlagensteuergeräts abziehen.