## Elektrisch verstellbare Außenspiegel #### Test des Stellantriebs des elektrisch verstellbaren Außenspiegels | 22-148 |

Die Türverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-142). Den 8P[6P]-Stecker (A) vom Stellantrieb des elektrisch verstellbaren Spiegels (B) abziehen. 4-Türer: 5-Türer: |  | Das einwandfreie Funktionieren des Stellantriebs durch Anschluß von Strom und Masse entsprechend der Tabelle überprüfen. Wenn der Spiegel nicht ordnungsgemäß funktioniert, den Spiegel-Stellantrieb auswechseln. Defrostertest: Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 3 [Nr. 2] und Nr. 4 [Nr. 1] des 8P[6P]-Steckers prüfen. Stromdurchgang muß bestehen. [ ]: 5-Türer Einklappschalter: Das einwandfreie Funktionieren des Stellantriebs durch Anschluß von Batteriestrom und Masse entsprechend der Tabelle überprüfen. [ ] : Rechter Spiegelmotor Wenn der Einklapp-Stellantrieb nicht ordnungsgemäß funktioniert, den Spiegel auswechseln.