## Schaltgetriebe #### Getriebeausbau (Fortsetzung) | 13-5 |

Den Anlasser ausbauen. Zunächst die Kabelhalterung (A) entfernen, dann die Kabel (B) oben vom Getriebehäuse abziehen. Beide Kabel und die Halterung vorsichtig zusammen entfernen, so daß die Kabel nicht verbogen werden. |  | Den Stecker des Fahrzeuggeschwindigkeitssensors (VSS) abziehen. Den Kettenflaschenzug (A) mit der 8x1,25mm-Schraube (B) am Motor anbringen.