## Innenverkleidung #### Verkleidung aus- und einbauen - Heckseitenbereich | 20-30 |

HINWEIS:

- Hände mit Handschuhen schützen.
- Beim Aushebeln mit einem flachen Schraubendreher diesen mit Schutzfolie umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Darauf achten, dass Verkleidung und Bleche nicht verkratzt werden.

Zum Ausbau des hinteren Seitenverkleidungsteils folgende Teile ausbauen:

- Rücksitzpolster und Rücksitzlehne (siehe Seite 20-40)
- Kofferraum-Bodenmatte und Ersatzradabdeckung (siehe Seite 20-31)
- Seitliche Kofferraum-Distanzstücke bei einigen Modellen (siehe Seite 20-31)
- Heckverkleidung (siehe Seite 20-31)

Verkleidung wie gezeigt ausbauen. Auf der rechten Seite den Stecker der Kofferraumleuchte abziehen.

Verkleidungsteile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen; dabei folgendes beachten:

- Beschädigte Clips austauschen.
- Darauf achten, dass der Stecker für die Kofferraumleuchte korrekt eingesteckt ist.
- Wenn das Gewinde einer ET-Schneidschraube für die hintere Seitenverkleidung verschlissen ist, eine speziell für diesen Zweck vorgesehene ET-Schneidschraube in Übergröße verwenden.
- Beim Einbau der hinteren seitlichen Gepäckablage den Sicherheitsgurt durch den Schlitz im Verkleidungsteil schieben.
- Beim Einbau der Ankerbolzen darf der Gurt nicht geknickt oder verdreht sein.

Lage der Befestigungen

A : Clip, 11 B : Clip, 1 C : Clip, 1

(Weiß)

| DECKEL MITTLERE HINTERE GEPÄCKABLAGE HECKSÄULENVERKLEIDUNG SEITLICHE HINTERE GEPÄCKABLAGE HINTERER SICHERHEITSGURT SCHLITZ HINTERE SEITENVERKLEIDUNG ABDECKUNG, RÜCKSITZANSCHLAG OBERE B-SÄULEN-VERKLEIDUNG STECKER, LAUTSPRECHER HINTEN TÜRSCHWELLERLEISTE UNTEREANKERBOLZEN, VORDERER SICHERHEITSGURT 7/16 -20 UNF (Feingewinde) 32 Nm LAUTSPRECHER HINTEN (Nur bei einigen Modellen) ABDECKUNG, LAUTSPRECHER HINTEN Modell ohne Kofferraum-Distanzstücke. HINTERE RÜCKWANDABDECKUNG ET-SCHNEIDSCHRAUBEN 5 x 0,8 mm 4 Nm

a a a