## Türen #### Türverkleidung ausbauen/einbauen (Fortsetzung) | 20-5 |

Schalterplatte (A) herausziehen, um den Haken (B) freizugeben, dann das Verkleidungsteil vom Türblech nehmen. Stecker (C) des Fensterheberschalters abziehen (außer manuelle Fensterheber). Clips zur Befestigung der Türverkleidung (A) mit handelsüblicher Abziehvorrichtung für Verkleidungspolster(B) lösen, dann Türverkleidung durch Ziehen nach oben ausbauen. Die Türverkleidung möglichst wenig biegen, damit sie keine Falten wirft und nicht bricht. Lage der Befestigungen : Clip, 9 |  | Innengriffzug (A) vom Innengriff (B) lösen und ggf. den Stecker (C) vom Zentralverriegelungsschalter abziehen. Darauf achten, dass der Zug nicht geknickt wird. Kabelbaumclip (A) aus dem Türblech (B) ziehen. Türverkleidung in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen; dabei folgendes beachten: Beschädigte Clips austauschen. Sicherstellen, dass das Kabel sicher befestigt und der Stecker korrekt angeschlossen ist. Kurbelgriff so einbauen, dass dieser nach vorne weist, wenn die Scheibe vollständig geschlossen ist. a a a