## Allgemeine Informationen #### Karosserieabmessungen/Radeinstellung | 1-19 |

*1: Mit Dachantenne

*2: Europa-Modell (Bedingung für höchstzulässiges Gewicht)

*3: Außer Europa-Modell

Einheit: mm

Vorderrad-Spureinstellung:
Sturz | 0°00'±45'
Nachlauf | 1'33'±1°
Gesamtspur | 0±3 (0±0.13)
Einschlagwinkel | Innen-rad | 40°00'±2° (D15B Motor) 38°00'±2° (D17A Motor)
Außen-rad | 31°00' (D15B Motor: Bezugswert) 30°00' (D17A Motor: Bezugswert)

Hinterrad-Spureinstellung:
Sturz | -0°45'±45'
Gesamtspur | IN ±3 (0.08 ±0.12)