## Konstruktionsdaten #### (Fortsetzung) | 2-34 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Spezifikation
REIFEN (5-türiges (in GB produziertes) Modell) | Reifengröße, vorne, hinten und Ersatzrad, Modell KE | 1.4S, 1.4SE | 185/70R14 88H
1.4SE Executive, 1.6S, 1.6SE, 1.6SE Executive | 195/60R15 88H
Reifengröße, vorne und hinten, Modelle KG, KR, KS | 1.4S, 1.4LS | 185/70R14 88H
1.6S, 1.6LS, 1.6ES | 195/60R15 88H
Ersatzradgröße, Modelle KG, KR, KS |  | T125/70D15 95M
Reifengröße, vorne, hinten und Ersatzrad, Modell KY |  | 195/60R15 88H
REIFEN (Coupé) | Reifengröße vorne und hinten | Modelle KK, KX | P185/65R15 86H
Modelle KE, KG, KB, KR, KY | P195/60R15 88H
Ersatzradgröße | Modelle KG, KB, KR, KX | T125/70D15 95M
KLIMAANLAGE | Kühlleistung |  | 3870 kcal/h
Kompressor | Typ/Hersteller | Taumelscheibe/SANDEN
Zylinderzahl | -
Füllmenge | 85,7 ml/U
Höchstdrehzahl | 12000 U/min
Kältemittelöl-Füllmenge | 130 ml
Schmiermitteltyp | SP -10 (Teile-Nr. 38897 - P13 -003, 38898 - P13 -003 oder 38899 - P13 - A01)
Kondensator | Typ | Wellrippe
Verdampfer | Typ | Wellrippe
Gebläse | Typ | Radiallüfter
Motortyp | 190 W/12 V
Drehzahlregelung | 9-stufig
Max. Leistung | 480 m3/h
Temperaturregelung |  | Luftmischtyp
Kompressorkupplung | Typ | Trocken, Einscheibenkupplung, Antrieb über Keilrippenriemen
Stromaufnahme bei 20°C | 42 W max. bei 12 V
Kältemittel | Typ | HFC -134a (R -134a)
Füllmenge | 500 -550 g

a a a