## Schaltgetriebe #### Zusammenbau der Hauptwelle (Fortsetzung) | 13-30 | ## Überprüfung des Spiels der Nebenwellenbaugruppe

1. Die Schaltmuffe 5. Gang montieren. Das Kugellager (A) mit den Spezialwerkzeugen und einer Presse (B) montieren. |  | Das Spiel wischen 1. Gangrad (A) und Nebenwelle (B) mit einer Fühlerlehre (C) messen. Liegt das Spiel über der Verschleißgrenze, weiter mit Schritt 2.
   Sollwert: | 0,03 – 0,12 mm
   Verschleißgrenze: | 0,22 mm
- Die Stärke des 1. Gangrads messen. Liegt die Stärke des 1. Gangrads unter der Verschleißgrenze, das 1. Gangrad durch ein neues ersetzen. Liegt die Stärke des 1. Gangrads innerhalb der Verschleißgrenze, den Synchronkörper 1./2. Gang durch einen neuen ersetzen.
  Sollwert: | 26,91 – 26,94 mm
  Verschleißgrenze: | 26,86 mm