## Türen #### Einstellen der Vorder- und Hintertürscheibe | 20-25 |

Hinten: Die Scheibe (A) gegen das Fassungsprofil (C) drücken, dann die Befestigungsschrauben wieder anziehen. Die Scheibe auf einwandfreie Beweglichkeit prüfen. Die Scheibe ganz anheben und auf Spalten prüfen. Überprüfen, ob die Scheibe (A) gleichmäßig am Fassungsprofil (B) anliegt. |  | Auf Wasserundichtigkeiten überprüfen. Wasser über das Dach und auf die Dichtungsfläche wie gezeigt schütten und dabei folgende Punkte beachten: Einen Schlauch (A) mit 12 mm Durchmesser verwenden. Die Wassermenge wie dargestellt (B) einstellen. Keine Düse verwenden. Den Schlauch ca. 300 mm von der Tür (C) weghalten. Die Kunststoffverkleidung anbringen, dann die Türverkleidung, Vordertür (siehe Seite 20-7), Hintertür (siehe Seite 20-15) einbauen.