## Servolenkung #### Überholen des Lenkgetriebes (Fortsetzung) | 17-45 |

Mit dem Finger die Innenwand des Ventilgehäuses, an der der Dichtungsring sitzt, überprüfen. Ist eine Stufe in der Wand zu spüren, ist das Ventilgehäuse verschlissen. Auswechseln. ZUR BEACHTUNG: Die Wand des Ventilgehäuses kann Gleitspuren vom Dichtungsring aufweisen. Das Ventilgehäuse nur auswechseln, wenn eine Stufe in der Wand zu spüren ist. Die Kanten der Nuten in der Muffe auf Verschleiß, Grate und sonstige Beschädigung prüfen. ZUR BEACHTUNG: Ritzelwelle und Muffe passen genau ineinander. Wenn entweder Ritzelwelle oder Muffe ausgewechselt werden muß, beide Teile als einen Satz auswechseln. |  | Den Sicherungsring (A) und die Muffe (B) von der Ritzelwelle lösen. Mit einem Schneider o.ä. die vier Dichtringe einschneiden und von der Muffe entfernen. Beim Abnehmen der Dichtringe die Kanten der Muffennuten und die Außenflächen nicht beschädigen.