## Bauteile herkömmlicher Bremsen #### Überprüfung der Hinterrad-Trommelbremse (Fortsetzung) | 19-37 |

5. Den Radzylinder (A) auf Undichtigkeit prüfen. Die Bremsbeläge (B) auf Risse, Verglasung, Verschleiß und Verunreinigung prüfen. Die Stärke (C) des Bremsbelags messen. Der Meßwert beinhaltet nicht die Bremsbackenstärke. 4-Türer: Bremsbelagstärke:
   Sollwert: | 4,0 mm
   Verschleißgrenze: | 2,0 mm
   5-Türer: Bremsbelagstärke:
   Sollwert: | 4,5 mm
   Verschleißgrenze: | 2,0 mm
8. Wenn die Bremsbelagstärke unterhalb der Verschleißgrenze liegt, die Bremsbacken als Satz auswechseln. Das Nabenlager auf reibungslosen Betrieb überprüfen. Wenn eine Wartung erforderlich ist, muß es ausgewechselt werden (siehe Seite 18-24). |  | Den Innendurchmesser der Bremstrommel mit einem Innenmeßschieber messen. 4-Türer: Trommelinnendurchmesser:
   Sollwert: | 199,9 – 200 mm
   Verschleißgrenze: | 201 mm
   5-Türer: Trommelinnendurchmesser:
   Sollwert: | 219,9 – 220 mm
   Verschleißgrenze: | 221 mm
Wenn der Innendurchmesser der Bremstrommel über der Verschleißgrenze liegt, die Bremstrommel auswechseln. Die Bremstrommel auf Riefen, Nuten, Korrosion und Risse prüfen.