## Kraftstoff- und Abgassysteme #### Fehlercode-(DTC-)Tabelle | 11-470 |

DTC (MIL- Anzeige) | Erfaßtes Element | Seite
0 | MIL leuchtet nicht auf oder geht nicht aus, kein DTC gespeichert | (siehe Seite 11-540)
1 | Primäre beheizte Lambda-Sonde (Primäre HO2S, Sonde 1)*1 | (siehe Seite 11-512)
3 | Ansaugunterdruck-(MAP-)Sensor | (siehe Seite 11-513)
4 | Kurbelwellenpositions-(CKP-)Sensor | (siehe Seite 11-515)
6 | Kühlmitteltemperatur-(ECT-)Sensor | (siehe Seite 11-516)
7 | Drosselklappenwinkelgeber (TP-Geber) | (siehe Seite 11-519)
8 | TDC-Sensor (Oberer Totpunkt) | (siehe Seite 11-521)
10 | Ansauglufttemperatur-(IAT-)Sensor | (siehe Seite 11-522)
11 | Leerlaufgemischeinsteller (IMA)*2 | (siehe Seite 11-524)
12 | Abgasrückführungs-(EGR-)Ventilhubsensor*1 | (siehe Seite 11-576)
13 | Luftdruck-(BARO-)Sensor*1 | (siehe Seite 11-526)
14 | Leerlaufluftsteuer-(IAC-)Ventil | (siehe Seite 11-556)
17 | Fahrgeschwindigkeitssensor | (siehe Seite 11-527)
21 | VTEC-System | (siehe Seite 11-528)
23 | Klopfsensor | (siehe Seite 11-531)
34 | Motorsteuergerät (ECM)/Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) - Unerwartete Spannung in der Stromkreischaltung | (siehe Seite 11-533)
39 | Störung in der seriellen Datenübertragung | Siehe Fehlersuche für das Multiplex-Steuersystem durchführen (siehe Seite 22-273).
41 | Heizelement der primären beheizten Lambda-Sonde (Primäre HO2S)*1 | (siehe Seite 11-535)
63 | Sekundäre beheizte Lambda-Sonde (Sekundäre HO2S)*1 | (siehe Seite 11-537)
65 | Heizelement der sekundären beheizten Lambda-Sonde (Sekundäre HO2S)*1 | (siehe Seite 11-538)
70 | Automatikgetriebe*3 | Siehe Fehlersuch-Index für das Automatikgetriebe

*1: Modell mit TWC

*2: Modell ohne TWC

*3: A/T