## SRS #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 23-79 |

10. DTC 4-3: Kurzschluß zu einem anderen Kabel im Beifahrer-Gurtstraffer oder verringerter Widerstand Den DTC-Speicher löschen (siehe Seite 23-38). Die Zündung einschalten (II); überprüfen, ob die SRS-Anzeigeleuchte ca. sechs Sekunden lang aufleuchtet und dann ausgeht. Bleibt die SRS-Anzeigeleuchte an? JA - Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN - Vorübergehende Störung, das System ist gegenwärtig in Ordnung. Fortfahren mit Fehlersuche bei zeitweise auftretenden Störungen (siehe Seite 23-38). Die Zündung ausschalten. Das negative Batteriekabel abklemmen und drei Minuten lang warten. Den Stecker TR1o vom Stecker TR1i (A) abziehen. Das Spezialwerkzeug (2 Ohm) an den Stecker TR1i anschließen. Das negative Batteriekabel wieder anschließen. Den DTC-Speicher löschen. |  | Den DTC lesen. Wird DTC 4-3 angezeigt? JA - Mit Schritt 9 fortfahren. NEIN - Kurzschluß im Beifahrer-Gurtstraffer; den Beifahrer-Gurtstraffer im 4-Türer (siehe Seite 23-5) oder im 5-Türer (siehe Seite 23-15) auswechseln. Das negative Batteriekabel abklemmen und drei Minuten lang warten. Den Stecker T2o (A) vom Stecker T2i (B) abziehen.
    4-Türer | 5-Türer
Das Spezialwerkzeug (2 Ohm) an den Stecker T2i anschließen. Das negative Batteriekabel wieder anschließen. Den DTC-Speicher löschen. Den DTC lesen. Wird DTC 4-3 angezeigt? JA - Mit Schritt 15 fortfahren. NEIN - Kurzschluß im Bodenkabelbaum; den Bodenkabelbaum auswechseln. Das negative Batteriekabel abklemmen und drei Minuten lang warten.