## Ladesystem #### Generator überholen (Fortsetzung) | 4-34 |

Ständer prüfen Leiterpaare (A) auf Durchgang prüfen. Besteht Durchgang, weiter mit Schritt 21. Ist kein Durchgang vorhanden, den Generator auswechseln. Prüfen, dass kein Durchgang zwischen jedem Leiter und dem Wicklungskern (B) vorliegt. Besteht kein Durchgang, weiter mit Schritt 22. Besteht Durchgang, den Generator auswechseln. Der Zusammenbau des Generators erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Zerlegens; dabei folgende Punkte beachten: Kein Fett oder Öl auf die Schleifringe gelangen lassen. Wurde die Riemenscheibe ausgebaut, beim Einbau die Kontermutter mit 111 Nm festziehen. |  |

a a a