## Getriebegehäuse/Schwungscheibengehäuse #### Auswechseln des Sekundärradwellenlagers im Getriebegehäuse | 14-360 | Auswechseln des Sekundärradwellenlagers im Schwungscheibengehäuse

Erforderliche Spezialwerkzeuge Verstellbarer Lagerabziehersatz, 07JAC-PH80000 Treibdorn, 07749-0010000 Treiberaufsatz, 72 x 75 mm, 07746-0010600 Das Sekundärradwellenlager (A) mit dem Spezialwerkzeug aus dem Getriebegehäuse (B) ausbauen. Das neue Sekundärradwellenlager mit den Spezialwerkzeugen so weit einsetzen, bis es im Getriebegehäuse aufsitzt. |  | Erforderliche Spezialwerkzeuge Verstellbarer Lagerabziehersatz, 07JAC-PH80000 Treibdorn, 07749-0010000 Treiberaufsatz, 62 x 68 mm, 07746-0010500 Das Sekundärradwellenlager (A) mit dem Spezialwerkzeug aus dem Schwungscheibengehäuse (B) ausbauen. Das neue Sekundärradwellenlager mit den Spezialwerkzeugen so weit einsetzen, daß es im Schwungscheibengehäuse aufliegt.