## Türen #### Auswechseln des Außentürgriffs (Hintertür) | 20-154 |

3. ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Die Scheibe ganz anheben. Diese Gegenstände entfernen: Türverkleidung (siehe Seite 20-152) Kunststoffabdeckung (bei Bedarf) (siehe Seite 20-142) Falls vorhanden, die Schraube herausdrehen und die Haken (A) lösen, dann den Stangenschutz (B) ausbauen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 1
4. |  | Die Innentürgriffstange (A) und die Verriegelungsstange (B) vom Stangenhalter (C) lösen; die Schrauben der Schloßfalle (D) herausdrehen, dann die Schloßfalle nach unten bewegen. Die Stangen nicht biegen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 3
5. Die Schrauben, mit denen der Außentürgriff (A) und der Außentürgriffschutz (B) befestigt sind, herausdrehen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 2