## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Ausbau des Wählhebels | 14-339 |

Das Getriebe in Position schalten. Die Mittelkonsolenverkleidung und die Mittelkonsole ausbauen (siehe Seite 20-73). Die Mutter, mit der das Schaltzugende (A) befestigt ist, abschrauben, dann das Schaltzugende von der Wählhebelbaugruppe trennen. |  | Den Buchsenhalter (A) am Schaltzug (B) um eine Viertelumdrehung zum Wählhebel hindrehen, dann den Halter herausschieben, um den Schaltzug aus dem Schaltzughalterungssockel (C) herauszunehmen. ZUR BEACHTUNG: Zum Ausbau des Schaltzugs nicht die Schaltzugführung (D) verdrehen. Den Stecker der A/T-Fahrbereichsanzeigenleuchte (A) abziehen. Die vier Schrauben herausdrehen, dann die Wählhebelbaugruppe ausbauen.