## Ansaugkrümmer und Auspuffanlage #### Aus- und Einbau des Auspuffkrümmers | 9-3 |

ZUR BEACHTUNG: Beim Zusammenbau neue Dichtungen und selbstsichernde Muttern verwenden.

Motor D15Y5, D15Y6, D17A1, D17Z1, D17Z2:

| 8 x 1,25 mm 31 Nm (3,2 kg-m) Auswechseln. ABDECKUNG AUSPUFFKRÜMMER DICHTUNG Auswechseln. 8 x 1,25 mm 31 Nm (3,2 kg-m) Auswechseln. SEKUNDÄRE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (HO2S) (Motor D15Y6, D17Z2) 44 Nm (4,5 kg-m) AUSPUFFKRÜMMERHALTERUNG DREIWEGE-KATALYSATOR 8 x 1,25 mm 31 Nm (3,2 kg-m) Auswechseln. PRIMÄRE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (PRIMÄRE HO2S) 44 Nm (4,5 kg-m) ABDECKUNG