## Spiegel #### Auswechseln des elektrisch/manuell verstellbaren Außenspiegels | 20-33 |

2. Die Türscheibe ganz absenken. Die Spiegelfußabdeckung (A) vorsichtig in der gezeigten Reihenfolge mit der Hand abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   : Clip, 1
3. Bei elektrisch verstellbarem Außenspiegel: Den Stecker (A) abziehen.
   Lage der Befestigungen
   : Mutter, 3
Den Spiegel festhalten und die Befestigungsmuttern entfernen, dann den Spiegel abnehmen (manuell verstellbarer Spiegel). |  | Bei elektrisch verstellbarem Außenspiegel: Den Spiegel festhalten und den Steckerclip (A) herausdrücken, dann den Spiegel (B) abnehmen. Die Tür dabei nicht verkratzen. Der Einbau des Spiegels erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; sicherstellen, daß der Stecker fest sitzt (elektrisch verstellbarer Spiegel).