## Schaltgetriebe #### Schaltgabelspiel überprüfen | 13-23 |

HINWEIS: Schaltmuffe und Synchronkörper sind stets gemeinsam auszuwechseln. Das Spiel zwischen jeder Schaltgabel (A) und der entsprechenden Schaltmuffe (B) messen. Wenn das Spiel die Verschleißgrenze überschreitet, mit Schritt 2 fortfahren. Sollwert: 0,35 - 0,65 mm Verschleißgrenze: 1,0 mm Die Dicke der Schaltgabelfinger messen. Wenn die Dicke der Schaltgabelfinger nicht innerhalb der Toleranzgrenzen liegt, die Schaltgabel auswechseln. Wenn die Dicke der Schaltgabelfinger dem Sollwert entspricht, die Schaltmuffe auswechseln. Sollwert: 7,4 - 7,6 mm |  | Das Spiel zwischen Schaltgabel (A) und Schaltarm (B) messen. Wenn das Spiel die Verschleißgrenze überschreitet, mit Schritt 4 fortfahren. Sollwert: 0,2 - 0,5 mm Verschleißgrenze: 0,62 mm Die Breite des Schaltarms messen. Wenn die Breite des Schaltarms nicht innerhalb der Toleranzgrenzen liegt, den Schaltarm auswechseln. Liegt die Breite des Schaltarms innerhalb der Toleranzgrenzen, die Schaltgabel bzw. das Schaltstück durch eine neue bzw. ein neues ersetzen. Sollwert: 16,9 - 17,0 mm a a a