## Konstruktionsdaten ####  | 2-11 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Spezifikation
ABMESSUNGEN | Gesamtlänge |  | 4,410 mm
Gesamtbreite |  | 1,695 mm
Gesamthöhe | ohne Dachantenne | 1,425 mm
mit Dachantenne | 1,550 mm
Radstand (bei zulässigem Gesamtgewicht) |  | 2,570 mm
Spur (bei zulässigem Gesamtgewicht) | Vorne | 1,469 mm
Hinten | 1,472 mm
Bodenfreiheit |  | 129,7 mm
Sitzanzahl |  | Vier (4)
GEWICHT | Leergewicht |  | 1,199 - 1,208 kg
Zulässiges Gesamtgewicht |  | 1,550 kg
MOTOR | Typ |  | Wassergekühlter 4-Takt-SOHC-Motor mit VTEC-System
Zylinderanordnung |  | Reihenvierzylinder, quer eingebaut
Bohrung und Hub |  | 86 x 86 mm
Hubraum |  | 1,998 cm³
Verdichtungsverhältnis |  | 11,0
Ventiltrieb |  | Kettengetrieben, zwei obenliegende Nockenwellen, VTEC-System, 4 Ventile pro Zylinder
Schmierung |  | Druck- und Ölsumpfschmierung, Trochoidpumpe
Ölpumpen-Fördermenge | bei 6 000 U/min | 54,3 Liter pro Minute
Wasserpumpen-Fördermenge | bei 6 000 U/min | 82 Liter pro Minute
Erforderlicher Kraftstoff |  | Super BLEIFREI mit 95 ROZ oder höher

a a a