## Hinteres Bodenblech #### Ausbau | 3-33 |

- Das hintere Bodenblech 15 mm vom Schweißfalz des hinteren Querträgers abschneiden.
- Gegebenenfalls den Heckrahmen B auswechseln.
- Den Querträger der hinteren Bodenblechs auf Lage und Beschädigung prüfen.
- Den Querträger des hinteren Bodenblechs gegebenenfalls auswechseln.

| QUERTRÄGER DES HINTEREN BODENBLECHS HINTERES BODENBLECH Schnittlinie QUERTRÄGER DES HINTEREN BODENBLECHS HINTERES BODENBLECH QUERTRÄGER DES HINTEREN BODENBLECHS HECKRAHMEN A ANSICHT (Z) HECKRAHMEN B HECKRAHMEN A HECKRAHMEN B