## Vorderradaufhängung #### Auswechseln des Stabilisators | 18-17 |

Das Fahrzeug vorne anheben und sicherstellen, daß es gut abgestützt ist. Die Vorderräder abnehmen. Die selbstsichernden Muttern (A) unter gleichzeitigem Festhalten des Gelenkbolzens (B) mit einem Sechskantschlüssel (C) herausdrehen und die Stabilisatorgelenke (D) links und rechts vom Stabilisator (E) abtrennen. Die Flanschschrauben (A) und Buchsenhalter (B) abnehmen, dann die Buchsen (C) und den Stabilisator (D) entfernen. NACH VORNE |  | Der Einbau des Stabilisators erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei die folgenden Punkte beachten: Neue selbstsichernde Muttern beim Zusammenbau verwenden. Linke und rechte Richtung des Stabilisators notieren. Die Enden der Farbmarkierungen (A) auf dem Stabilisator mit den beiden Enden der Buchsen (B) bündig ausrichten. Die Vorher/Nachher-Richtung des Buchsenhalters notieren. Siehe Abschnitt Auswechseln des Stabilisators zum Anschluß des Stabilisators an die Gelenke (siehe Seite 18-18).