## Motorblock #### Einbau der Kurbelwelle (Fortsetzung) | 7-23 |

Die Dichtungspaßfläche auf der Endabdeckung des Motorblocks muß trocken sein. Eine dünne Fettschicht auf die Kurbelwelle und die Lippe der Öldichtung auftragen. Die Kurbelwellenöldichtung gerade in die Endabdeckung des Motorblocks eintreiben. Mit einer Fühlerlehre überprüfen, ob das Spiel im ganzen Umfang gleich ist. Spiel: 0,5 - 0,8 mm |  | Die Paßflächen der Endabdeckung des Motorblocks reinigen und trocknen. Flüssigdichtung, Teile-Nr. 08C70-K0234M, 08C70-K0334M oder 08C70-X0331S, gleichmäßig auf die Blockpaßfläche der Endabdeckung des Motorblocks sowie auf die Innengewinde der Schraubenbohrungen auftragen. Die Paßstifte (A) und die Endabdeckung (B) des Motorblocks am Motorblock anbringen. ZUR BEACHTUNG: Die Teile innerhalb von fünf Minuten nach Auftragen der Flüssigdichtung einbauen. Wurde dieser Zeitraum überschritten, die Rückstände der Flüssigdichtung entfernen und neue Flüssigdichtung auftragen. Nach dem Zusammenbau mindestens 30 Minuten warten, bevor der Motor mit Öl befüllt wird.