## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Zylinderkopf (Coupé) | 2-6 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Kopf | Verzug |  | - | 0,05 mm
Höhe |  | 92,95-93,05 mm | -
Nockenwelle | Axialspiel |  | 0,05-0,15 mm | 0,5 mm
Lagerspiel Nockenwelle - Halter |  | 0,050-0,089 mm | 0,15 mm
Gesamtschlag |  | 0,03 mm max. | 0,04 mm
Nockenhöhe, Motoren D17A2, D17A5, D17A9 | VTEC, Einlass, primär | 38,604 mm | -
VTEC, Einlass, sekundär | 32,848 mm | -
VTEC, Auslass | 38,784 mm | -
Nockenhöhe, Motor D17A8 | Einlass | 35,299 mm | -
Auslass | 37,281 mm | -
Ventil | Spiel (kalt) | Einlass | 0,18 -0,22 mm | -
Auslass | 0,23 -0,27 mm | -
Schaft, O.D. | Einlass | 5,48-5,49 mm | 5,45 mm
Auslass | 5,45-5,46 mm | 5,42 mm
Spiel Ventilschaft in der Führung | Einlass | 0,02-0,05 mm | 0,08 mm
Auslass | 0,05-0,08 mm | 0,11 mm
Ventilsitze | Breite | Einlass | 0,85-1,15 mm | 1,60 mm
Auslass | 1,25-1,55 mm | 2,00 mm
Einbauhöhe Ventilschaft | Einlass | 53,17-53,64 mm | 53,89 mm
Auslass | 53,17-53,64 mm | 53,89 mm
Ventilfedern | Ungespannte Länge, Motoren D17A2, D17A5, D17A9 | VTEC, Einlass | 56,49 mm | -
VTEC, Auslass | 58,70 mm | -
Ungespannte Länge, Motor D17A8 | Einlass | 58,70 mm | -
Auslass | 58,70 mm | -
Ventilführungen | I.D. | Einlass | 5,51-5,53 mm | 5,55 mm
Auslass | 5,51-5,53 mm | 5,55 mm
Einbauhöhe | Einlass | 17,85-18,35 mm | -
Auslass | 18,65-19,15 mm | -
Kipphebel | Spiel Hebel - Achse | Einlass | 0,017-0,050 mm | 0,08 mm
Auslass | 0,018-0,054 mm | 0,08 mm

a a a