## Hinteres Seitenaußenblech #### Ausbau | 3-7 |

- Das hintere Seitenaußenblech herausschneiden und abstemmen.
- Den hinteren Kombinations-Adapter auf korrekte Lage und Beschädigung prüfen. Den hinteren Kombinations-Adapter und die C-Säulenrinne gegebenenfalls als eine Baugruppe auswechseln.
- Die B-Säulenversteifung auf korrekte Position und Beschädigung prüfen. Gegebenenfalls herausschneiden und auswechseln.

  | B-SÄULENVERSTEIFUNG INNENBLECH HECKSTOSSDÄMPFER- VERSTEIFUNG GEPÄCKABLAGE HINTERER KOMBINATIONS- ADAPTER C-SÄULENRINNE HECKABSCHLUSSBLECH HINTERER KOMBINATIONS- ADAPTER AUSSENBLECH HINTERES BODENBLECH TÜRSCHWELLERBLECH- VERSTÄRKUNG